(module easyeda2kicad:DSUB-TH_DS1038-15FBNSIA74-0CC (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DSUB-TH_DS1038-15FBNSIA74-0CC (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 11 thru_hole circle (at 3.98 2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 1.69 2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at -0.60 2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at -2.89 2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 15 thru_hole circle (at -5.18 2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 5.13 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 2.84 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 0.55 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at -1.74 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at -4.04 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at 3.98 -2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 1.69 -2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -0.60 -2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -2.89 -2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -5.18 -2.54 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 16 thru_hole circle (at 12.47 0.25 0.00) (size 4.00 4.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.999994))
	(pad 17 thru_hole circle (at -12.47 0.25 0.00) (size 4.00 4.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 2.999994))
	(fp_text user 5 (at -8.16 -2.50 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user 1 (at 5.81 -2.50 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user 15 (at -7.65 2.54 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user 11 (at 5.81 2.58 0.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/HYC42-HDR15B-889/HYC42-HDR15B-889.3dshapes/DSUB-TH_DMR-15P-FB-WI.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -6.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)