(module easyeda2kicad:TF-SMD_HYCW97-TF08-140B (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.16) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TF-SMD_HYCW97-TF08-140B (at 0 10.16) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 2.98 6.16 0.00) (size 0.80 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.88 6.16 0.00) (size 0.80 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.78 6.16 0.00) (size 0.80 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.32 6.16 0.00) (size 0.80 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -1.42 6.16 0.00) (size 0.80 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -2.52 6.16 0.00) (size 0.80 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -3.62 6.16 0.00) (size 0.80 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -4.72 6.16 0.00) (size 0.80 1.24) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at 7.22 5.53 0.00) (size 1.15 2.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -7.22 5.68 0.00) (size 1.15 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -6.58 3.53 90.00) (size 1.15 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 7.22 -5.81 180.00) (size 1.15 2.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 2.92 -6.16 -90.00) (size 1.50 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -4.86 -6.16 -90.00) (size 1.50 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -6.63 -4.66 0.00) (size 1.15 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -7.19 -1.76 -90.00) (size 2.40 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -0.76 2.79 -90.00) (size 4.76 9.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -0.76 -1.52 -90.00) (size 3.40 9.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)