(module "IAUC60N04S6L045HATMA1" (layer F.Cu)
  (descr "PG-TDSON-8-57")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "IAUC60N04S6L045HATMA1" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.97 0) (size 0.600 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 3.085 0) (size 0.600 1.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 3.085 0) (size 0.600 1.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.97 0) (size 0.600 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -3.085 0) (size 0.600 1.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -3.085 0) (size 0.600 1.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -3.085 0) (size 0.600 1.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -3.085 0) (size 0.600 1.170) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -1.245 -0.105 0) (size 1.920 2.390) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.245 -0 0) (size 1.920 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.270 -2.15 90) (size 0.700 1.870) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.270 -2.15 90) (size 0.700 1.870) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.030 1.96 0) (size 0.190 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.000 2.055 90) (size 0.890 1.870) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -0.310 -2.15 0) (size 0.050 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model IAUC45N04S6N070HATMA1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
