(module "IAUTN06S5N008GATMA1" (layer F.Cu)
  (descr "PG-HSOG-8-1_2023")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 0.351) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.351) (layer F.Fab))
  (fp_text value "IAUTN06S5N008GATMA1" (at 0.000 0.351) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -4.200 5.463 0) (size 0.900 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.000 5.463 0) (size 0.900 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.800 5.463 0) (size 0.900 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.600 5.463 0) (size 0.900 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.600 5.463 0) (size 0.900 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.800 5.463 0) (size 0.900 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.000 5.463 0) (size 0.900 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.200 5.463 0) (size 0.900 2.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.000 -2.162 90) (size 8.000 10.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
