(module "ICS316T" (layer F.Cu)
  (descr "ICS-316-T-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 8.890 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.890 -3.81) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ICS316T" (at 8.890 -3.81) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.620 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.700 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.780 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 17.780 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 15.240 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 12.700 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10.160 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.620 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 5.080 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 2.540 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ICS-316-T.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
