(module IC_ICM-45686 (layer F.Cu) (tedit 6811D054)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.675 -2.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IC_ICM-45686 (at 5.12 2.635 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd rect (at -0.5 0.9125) (size 0.25 0.475) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 0.0 0.9125) (size 0.25 0.475) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 0.5 0.9125) (size 0.25 0.475) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 1.1625 0.75) (size 0.475 0.25) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 1.1625 0.25) (size 0.475 0.25) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 1.1625 -0.25) (size 0.475 0.25) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 1.1625 -0.75) (size 0.475 0.25) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 0.5 -0.9125) (size 0.25 0.475) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 0.0 -0.9125) (size 0.25 0.475) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at -0.5 -0.9125) (size 0.25 0.475) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -1.1625 -0.75) (size 0.475 0.25) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -1.1625 -0.25) (size 0.475 0.25) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.1625 0.25) (size 0.475 0.25) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -1.1625 0.75) (size 0.475 0.25) (layers F.Cu F.Paste))
)