(module IC_LT8653SIV_PBF (layer F.Cu) (tedit 656E8051)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.175 -3.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IC_LT8653SIV_PBF (at 8.16 3.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 -1.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 0.0 0.0) (size 1.4 2.4) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.4 -0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -1.4 -0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -1.4 0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -1.4 0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -1.4 1.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -0.75 1.9) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -0.25 1.9) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 0.25 1.9) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 0.75 1.9) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 1.4 1.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 1.4 0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 1.4 0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 1.4 -0.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 1.4 -0.75) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 1.4 -1.25) (size 0.7 0.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 0.75 -1.9) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 0.25 -1.9) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -0.25 -1.9) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -0.75 -1.9) (size 0.25 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at -1.3125 -1.8125) (size 0.375 0.375) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at -1.3125 1.8125) (size 0.375 0.375) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 1.3125 1.8125) (size 0.375 0.375) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 1.3125 -1.8125) (size 0.375 0.375) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)