(module IC_STM32C011F6U6TR (layer F.Cu) (tedit 656BFA4A)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.27 -2.8575 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IC_STM32C011F6U6TR (at 9.525 2.8575 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd custom (at -1.475 -1.0) (size 0.35 0.3) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.175 -0.15)
          (xy -0.175 0.15)
          (xy 0.325 0.15)
          (xy 0.325 0.0)
          (xy 0.175 -0.15)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 5 smd custom (at -1.475 1.0) (size 0.35 0.3) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.175 0.15)
          (xy -0.175 0.15)
          (xy -0.175 -0.15)
          (xy 0.325 -0.15)
          (xy 0.325 0.0)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 6 smd custom (at -1.0 1.475) (size 0.3 0.35) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.15 0.175)
          (xy -0.15 0.175)
          (xy -0.15 -0.175)
          (xy 0.0 -0.325)
          (xy 0.15 -0.325)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 10 smd custom (at 1.0 1.475) (size 0.3 0.35) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.15 -0.325)
          (xy -0.15 0.175)
          (xy 0.15 0.175)
          (xy 0.15 -0.175)
          (xy 0.0 -0.325)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 11 smd custom (at 1.475 1.0) (size 0.35 0.3) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.175 0.15)
          (xy -0.325 0.0)
          (xy -0.325 -0.15)
          (xy 0.175 -0.15)
          (xy 0.175 0.15)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 15 smd custom (at 1.475 -1.0) (size 0.35 0.3) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.175 0.15)
          (xy -0.325 0.15)
          (xy -0.325 0.0)
          (xy -0.175 -0.15)
          (xy 0.175 -0.15)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 16 smd custom (at 1.0 -1.475) (size 0.3 0.35) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.15 -0.175)
          (xy -0.15 0.325)
          (xy 0.0 0.325)
          (xy 0.15 0.175)
          (xy 0.15 -0.175)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 20 smd custom (at -1.0 -1.475) (size 0.3 0.35) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.15 -0.175)
          (xy -0.15 0.175)
          (xy 0.0 0.325)
          (xy 0.15 0.325)
          (xy 0.15 -0.175)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 2 smd rect (at -1.3 -0.5) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.3 0.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -1.3 0.5) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -0.5 1.3) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 0.0 1.3) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 0.5 1.3) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 1.3 0.5) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 1.3 0.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 1.3 -0.5) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 0.5 -1.3) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 0.0 -1.3) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at -0.5 -1.3) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste))
)