(module IC_TPD4E05U06QDQARQ1 (layer F.Cu) (tedit 691FD214)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.082 -1.9764 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IC_TPD4E05U06QDQARQ1 (at 6.178 1.9536 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at -0.4175 -1.0) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at -0.4175 -0.5) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at -0.4175 0.0) (size 0.565 0.4) (layers F.Cu))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at -0.4175 0.5) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at -0.4175 1.0) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at 0.4175 1.0) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at 0.4175 0.5) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.125) (at 0.4175 0.0) (size 0.565 0.4) (layers F.Cu))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at 0.4175 -0.5) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.25) (at 0.4175 -1.0) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste))
)