(module IC_TPS61087DRCR (layer F.Cu) (tedit 642F9D10)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.078 -2.4334 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IC_TPS61087DRCR (at 3.986 2.4334 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.4 -1.0) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.4 -0.5) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.4 0.0) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.4 0.5) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.4 1.0) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.4 1.0) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.4 0.5) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.4 0.0) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.4 -0.5) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.4 -1.0) (size 0.6 0.24) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 11 smd custom (at 0.0 0.0) (size 1.65 2.4) (layers F.Cu)
    (zone_connect 0) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.825 -1.2)
          (xy -0.375 -1.2)
          (xy -0.375 -1.7)
          (xy -0.125 -1.7)
          (xy -0.125 -1.2)
          (xy 0.125 -1.2)
          (xy 0.125 -1.7)
          (xy 0.375 -1.7)
          (xy 0.375 -1.2)
          (xy 0.825 -1.2)
          (xy 0.825 1.2)
          (xy 0.375 1.2)
          (xy 0.375 1.7)
          (xy 0.125 1.7)
          (xy 0.125 1.2)
          (xy -0.125 1.2)
          (xy -0.125 1.7)
          (xy -0.375 1.7)
          (xy -0.375 1.2)
          (xy -0.825 1.2)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.0 0.95) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 13 thru_hole circle (at -0.575 0.0) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0.575 0.0) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0.0 -0.95) (size 0.3 0.3) (drill 0.2) (layers *.Cu))
)