(module IC_TPS7A0233PDQNR (layer F.Cu) (tedit 6877E4C7)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.116 -1.1032 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IC_TPS7A0233PDQNR (at 2.5544 1.1532 0) (layer F.Fab))
  (pad 5 smd custom (at 0.0 0.0) (size 0.05 0.05) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.410125 0.0)
          (xy 0.0 -0.410122)
          (xy 0.410122 0.0)
          (xy 0.0 0.410122)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 1 smd custom (at -0.43 -0.325) (size 0.05 0.05) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.23 -0.155)
          (xy -0.23 0.155)
          (xy 0.0 0.155)
          (xy 0.23 -0.075)
          (xy 0.23 -0.155)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 2 smd custom (at -0.43 0.325) (size 0.05 0.05) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.23 0.155)
          (xy -0.23 -0.155)
          (xy 0.0 -0.155)
          (xy 0.23 0.075)
          (xy 0.23 0.155)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 3 smd custom (at 0.43 0.325) (size 0.05 0.05) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.23 0.155)
          (xy 0.23 -0.155)
          (xy 0.0 -0.155)
          (xy -0.23 0.075)
          (xy -0.23 0.155)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 4 smd custom (at 0.43 -0.325) (size 0.05 0.05) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.23 -0.155)
          (xy 0.23 0.155)
          (xy 0.0 0.155)
          (xy -0.23 -0.075)
          (xy -0.23 -0.155)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
)