(module IC_XTR111AIDGQR (layer F.Cu) (tedit 623A16BE)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 0.032 -2.4064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IC_XTR111AIDGQR (at 4.096 2.4064 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.1 -1.0) (size 1.6 0.3) (layers F.Cu))
  (pad 2 smd rect (at -2.1 -0.5) (size 1.6 0.3) (layers F.Cu))
  (pad 3 smd rect (at -2.1 0.0) (size 1.6 0.3) (layers F.Cu))
  (pad 4 smd rect (at -2.1 0.5) (size 1.6 0.3) (layers F.Cu))
  (pad 5 smd rect (at -2.1 1.0) (size 1.6 0.3) (layers F.Cu))
  (pad 6 smd rect (at 2.1 1.0) (size 1.6 0.3) (layers F.Cu))
  (pad 7 smd rect (at 2.1 0.5) (size 1.6 0.3) (layers F.Cu))
  (pad 8 smd rect (at 2.1 0.0) (size 1.6 0.3) (layers F.Cu))
  (pad 9 smd rect (at 2.1 -0.5) (size 1.6 0.3) (layers F.Cu))
  (pad 10 smd rect (at 2.1 -1.0) (size 1.6 0.3) (layers F.Cu))
  (pad 11 smd rect (at 0.0 0.0) (size 1.57 1.88) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 thru_hole circle (at -0.45 -0.6) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0.45 -0.6) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 15 thru_hole circle (at -0.45 0.6) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 16 thru_hole circle (at 0.45 0.6) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
)