(module easyeda2kicad:SEMI-TH_IGCM06F60GA (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -20.56) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SEMI-TH_IGCM06F60GA (at 0 20.56) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at 11.30 13.10 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 14.30 -0.30 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at 11.30 -11.50 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 11.30 -8.30 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 11.30 -5.10 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 11.30 -1.90 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 16 thru_hole circle (at 11.30 -15.10 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 24 thru_hole circle (at -14.30 16.56 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.000252 1.000506))
	(pad 23 thru_hole circle (at -14.30 11.83 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.000252 1.000506))
	(pad 22 thru_hole circle (at -14.30 7.10 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.000252 1.000506))
	(pad 21 thru_hole circle (at -14.30 2.37 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.000252 1.000506))
	(pad 20 thru_hole circle (at -14.30 -2.37 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.000252 1.000506))
	(pad 19 thru_hole circle (at -14.30 -7.10 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.000252 1.000506))
	(pad 18 thru_hole circle (at -14.30 -11.83 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.000252 1.000506))
	(pad 17 thru_hole circle (at -14.30 -16.56 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.000252 1.000506))
	(pad 15 thru_hole circle (at 14.30 -13.10 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 14.30 9.70 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 14.30 -3.50 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 14.30 -6.70 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 14.30 -9.90 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 11.30 8.10 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 14.30 4.70 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 11.30 3.10 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at 14.30 15.10 90.00) (size 1.50 1.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.8000999999999999 0.8051799999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IGCM06F60GA/IGCM06F60GA.3dshapes/SEMI-TH_IGCM06F60GA.wrl"
		(offset (xyz -0.060 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)