(module easyeda2kicad:DIP-24_L36.0-W21.0-P1.60-LS28.6-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -18.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DIP-24_L36.0-W21.0-P1.60-LS28.6-TL (at 0 18.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -15.10 -14.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -13.10 -11.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -9.70 -14.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -8.10 -11.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -4.70 -14.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -3.10 -11.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 0.30 -14.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 1.90 -11.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 3.50 -14.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 5.10 -11.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 6.70 -14.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 8.30 -11.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 9.90 -14.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at 11.50 -11.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 15 thru_hole circle (at 13.10 -14.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 16 thru_hole circle (at 15.10 -11.30 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 17 thru_hole circle (at 16.56 14.30 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 18 thru_hole circle (at 11.82 14.30 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 19 thru_hole circle (at 7.09 14.30 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 20 thru_hole circle (at 2.36 14.30 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 21 thru_hole circle (at -2.37 14.30 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 22 thru_hole circle (at -7.10 14.30 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 23 thru_hole circle (at -11.83 14.30 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 24 thru_hole circle (at -16.56 14.30 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IKCM20L60GA/IKCM20L60GA.3dshapes/DIP-24_L36.0-W21.0-H3.1-P1.60-LS28.6-TL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 3.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)