(module easyeda2kicad:DIP-35_L34.0-W15.0-P1.27-LS19.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -15.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DIP-35_L34.0-W15.0-P1.27-LS19.0-BL (at 0 15.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 35 thru_hole circle (at 13.33 -11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 33 thru_hole circle (at 5.71 -11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 32 thru_hole circle (at 1.90 -11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 31 thru_hole circle (at -1.91 -11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 30 thru_hole circle (at -5.72 -11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 29 thru_hole circle (at -9.53 -11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 28 thru_hole circle (at -12.07 -11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 27 thru_hole circle (at -14.61 -11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at 15.87 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 13.33 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 12.06 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 9.52 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 8.25 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 5.71 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 4.44 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 1.90 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 0.63 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at -0.64 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 15 thru_hole circle (at -1.91 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 16 thru_hole circle (at -3.18 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 17 thru_hole circle (at -4.45 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 18 thru_hole circle (at -5.72 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 19 thru_hole circle (at -6.99 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 20 thru_hole circle (at -8.26 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 21 thru_hole circle (at -9.53 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 22 thru_hole circle (at -10.80 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 23 thru_hole circle (at -12.07 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 24 thru_hole circle (at -13.34 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 25 thru_hole circle (at -14.61 8.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 26 thru_hole circle (at -15.88 11.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IM393-S6E/IM393-S6E.3dshapes/DIP-35_L34.0-W15.0-P1.27-LS19.0-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 5.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)