(module easyeda2kicad:PG-MSIP-22_L34.0-W4.5-P1.27-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PG-MSIP-22_L34.0-W4.5-P1.27-L (at 0 5.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -15.88 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 3 thru_hole circle (at -13.34 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 4 thru_hole circle (at -12.07 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 6 thru_hole circle (at -9.52 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 7 thru_hole circle (at -8.25 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 9 thru_hole circle (at -5.72 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 10 thru_hole circle (at -4.45 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 12 thru_hole circle (at -1.91 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 13 thru_hole circle (at -0.63 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 14 thru_hole circle (at 0.63 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 15 thru_hole circle (at 1.90 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 16 thru_hole circle (at 3.17 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 17 thru_hole circle (at 4.44 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 18 thru_hole circle (at 5.71 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 19 thru_hole circle (at 6.99 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 20 thru_hole circle (at 8.25 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 21 thru_hole circle (at 9.52 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 22 thru_hole circle (at 10.80 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 23 thru_hole circle (at 12.07 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 24 thru_hole circle (at 13.34 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 25 thru_hole circle (at 14.61 -1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 26 thru_hole circle (at 15.88 1.50 0.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IM393-X6F/IM393-X6F.3dshapes/PG-MSIP-22_L34.0-W4.5-H18.5-P1.27-L.wrl"
		(offset (xyz 0.000 1.900 3.200))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)