(module "IMZA65R027M1HXKSA1" (layer F.Cu)
  (descr "IMZA65R027M1HXKSA1-4")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (fp_text reference Q** (at 5.205 -0.22) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.205 -0.22) (layer F.Fab))
  (fp_text value "IMZA65R027M1HXKSA1" (at 5.205 -0.22) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 2.325 2.325) (drill 1.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 2.325 2.325) (drill 1.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.870 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.410 -0) (size 1.725 1.725) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (model IMZA65R027M1HXKSA1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
