(module INDC1006X60N (layer F.Cu) (tedit 65A60456)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.29 -0.95 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value INDC1006X60N (at 2.04 0.95 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.46 0.0) (size 0.51 0.73) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 0.46 0.0) (size 0.51 0.73) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)