(module "INDPM125125X600N" (layer F.Cu)
  (descr "DR125")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "INDPM125125X600N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.4 0 0) (size 2.85 4.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.4 0 0) (size 2.85 4.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model DR125-3R3-R.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
