(module "INDPM135125X350N" (layer F.Cu)
  (descr "SRP1238A")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "INDPM135125X350N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.75 0 0) (size 3.55 4.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.75 0 0) (size 3.55 4.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SRP1238A-4R7M.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
