(module IND_AIAC-1812-R10J-T (layer F.Cu) (tedit 6473F1B1)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.025 -5.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AIAC-1812-R10J-T (at 0 5.4) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.15 1.35) (size 1.5 5.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.15 -1.35) (size 1.5 5.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
