(module IND_ASPI-4030S-180M-T (layer F.Cu) (tedit 65A96EA4)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.268 -2.9064 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IND_ASPI-4030S-180M-T (at 6.2344 2.9064 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0.0) (size 1.1 3.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 0.0) (size 1.1 3.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)