(footprint IND_ATCA-08-681M-V (layer F.Cu) (tedit 687A5FAD)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -8.375 -23.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IND_ATCA-08-681M-V (at -0.12 23.135 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -9.95 0.0) (size 2.7 2.7) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 9.95 0.0) (size 2.7 2.7) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)