(module IND_FIT80-1 (layer F.Cu) (tedit 680850F4)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -9.525 -9.525 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IND_FIT80-1 (at -5.715 9.525 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 -5.715) (size 1.3716 1.3716) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 5.715) (size 1.3716 1.3716) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)