(module IND_HCTI-470-3.8 (layer F.Cu) (tedit 684FB392)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -4.825 -17.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IND_HCTI-470-3.8 (at 2.16 17.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.858 0.0) (size 1.59 1.59) (drill 1.06) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 6.858 0.0) (size 1.59 1.59) (drill 1.06) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)