(module IND_LPD5030-223MRC (layer F.Cu) (tedit 68DBD180)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.175 -3.935 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IND_LPD5030-223MRC (at 8.43 3.935 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd custom (at -1.8 -1.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.05 1.05)
          (xy -0.7 1.05)
          (xy -0.7 0.1)
          (xy 0.1 -0.7)
          (xy 1.05 -0.7)
          (xy 1.05 0.05)
          (xy 0.65 0.05)
          (xy 0.05 0.65)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 4 smd custom (at 1.8 -1.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.65 0.05)
          (xy -1.05 0.05)
          (xy -1.05 -0.7)
          (xy -0.1 -0.7)
          (xy 0.7 0.1)
          (xy 0.7 1.05)
          (xy -0.05 1.05)
          (xy -0.05 0.65)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 3 smd custom (at 1.8 1.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.1 0.7)
          (xy -1.05 0.7)
          (xy -1.05 -0.05)
          (xy -0.65 -0.05)
          (xy -0.05 -0.65)
          (xy -0.05 -1.05)
          (xy 0.7 -1.05)
          (xy 0.7 -0.1)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad 2 smd custom (at -1.8 1.8) (size 0.4 0.4) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.1 0.7)
          (xy -0.7 -0.1)
          (xy -0.7 -1.05)
          (xy 0.05 -1.05)
          (xy 0.05 -0.65)
          (xy 0.65 -0.05)
          (xy 1.05 -0.05)
          (xy 1.05 0.7)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
)