(module IND_XAL4040-103MEC (layer F.Cu) (tedit 67D7B8D2)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.635 -3.175 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IND_XAL4040-103MEC (at 8.89 3.175 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 1.185 0.0) (size 0.98 3.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -1.185 0.0) (size 0.98 3.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)