(module "INPI4818QAS5R5G5BPW" (layer F.Cu)
  (descr "IN-PI4818QAS5R5G5BPW-5")
  (tags "LED")
  (attr smd)
  (fp_text reference LED** (at -0.000 -0.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.000 -0.1) (layer F.Fab))
  (fp_text value "INPI4818QAS5R5G5BPW" (at -0.000 -0.1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.000 -0.3 0) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.250 -0.3 0) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.525 -0.3 0) (size 0.350 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.350 -0.3 0) (size 0.600 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.250 -0.3 0) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.000 -0.3 0) (size 0.400 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.450 -0.45 90) (size 0.400 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -2.450 -0.45 90) (size 0.400 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "C:\\Users\\Administrator\\Downloads\\KiCad Libraries\\KiCad Libraries - NEW\\SamacSys_Parts.3dshapes\\IN-PI4818QAS5R5G5BPW.stp"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
