(module easyeda2kicad:PG-TDSON-8-FL_L5.0-W6.0-P1.27-LS6.2-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.82) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PG-TDSON-8-FL_L5.0-W6.0-P1.27-LS6.2-BL (at 0 6.82) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.91 2.82 90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.63 2.82 90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.64 2.82 90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.91 2.82 90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.91 -2.82 -90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.64 -2.82 -90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.63 -2.82 -90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.91 -2.82 -90.00) (size 1.30 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -0.49 0.00) (size 4.70 4.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.60 2.47 90.00) (size 0.60 3.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IPC100N04S5-2R8/IPC100N04S5-2R8.3dshapes/PG-TDSON-8-FL_L5.0-W6.0-H1.0-P1.27-LS6.2-BL.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)