(module easyeda2kicad:PG-TDSON-8-34_L5.2-W6.2-P1.27-LS7.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.02) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PG-TDSON-8-34_L5.2-W6.2-P1.27-LS7.0-BL (at 0 7.02) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at 1.91 3.02 180.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.64 3.02 180.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.63 3.02 180.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.91 3.02 180.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd custom (at -0.63 2.60 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 1.57 0.33)(xy 1.57 -0.33)(xy 1.57 -0.33)(xy -1.57 -0.33)(xy -1.57 -0.33)(xy -1.57 0.33)(xy -1.57 0.33)(xy 1.57 0.33)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 5 smd rect (at 1.91 -3.02 180.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.64 -3.02 180.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.63 -3.02 180.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.91 -3.02 180.00) (size 0.60 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd custom (at 0.00 -0.64 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 2.21 1.77)(xy 2.21 -1.78)(xy 2.21 -1.78)(xy -2.2 -1.78)(xy -2.2 -1.78)(xy -2.2 1.77)(xy -2.2 1.77)(xy 2.21 1.77)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IPC50N04S5-5R8/IPC50N04S5-5R8.3dshapes/PG-TDSON-8-34_L5.2-W6.2-H1.0-P1.27-LS7.0-BL.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.200 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)