(module IPEX_20697-042E-01 (layer F.Cu) (tedit 690B70CC)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -1.905 -3.429 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value IPEX_20697-042E-01 (at 9.652 4.191 0) (layer F.Fab))
  (pad P2 smd rect (at -4.025 -0.725) (size 0.5 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P4 smd rect (at 4.025 -0.725) (size 0.5 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P1 smd rect (at -4.025 0.725) (size 0.5 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P3 smd rect (at 4.025 0.725) (size 0.5 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -3.5 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 3.5 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -3.15 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -2.8 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -2.45 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -2.1 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -1.75 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -1.4 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -1.05 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -0.7 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -0.35 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 0.0 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at 0.35 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 0.7 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 1.05 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 1.4 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 1.75 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 2.1 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 2.45 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 2.8 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 3.15 -0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -3.5 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 3.5 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -3.15 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -2.8 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -2.45 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -2.1 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -1.75 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -1.4 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -1.05 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -0.7 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -0.35 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 0.0 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at 0.35 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at 0.7 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 1.05 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 1.4 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 1.75 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 2.1 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 2.45 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 2.8 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 3.15 0.725) (size 0.2 0.45) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G1 smd rect (at -3.675 1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G3 smd rect (at -2.625 1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G5 smd rect (at -1.575 1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G7 smd rect (at -0.525 1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G9 smd rect (at 0.525 1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G11 smd rect (at 1.575 1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G13 smd rect (at 2.625 1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G15 smd rect (at 3.675 1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G2 smd rect (at -3.675 -1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G4 smd rect (at -2.625 -1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G6 smd rect (at -1.575 -1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G8 smd rect (at -0.525 -1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G10 smd rect (at 0.525 -1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G12 smd rect (at 1.575 -1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G14 smd rect (at 2.625 -1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad G16 smd rect (at 3.675 -1.75) (size 0.22 0.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 smd rect (at -5.845 -1.08) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 smd rect (at -5.845 1.08) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH4 smd rect (at 5.845 -1.08) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH3 smd rect (at 5.845 1.08) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)