(module "IR333C" (layer F.Cu)
  (descr "IR333C-2")
  (tags "LED")
  (fp_text reference LED** (at 1.270 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 1.270 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "IR333C" (at 1.270 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.365 1.365) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.365 1.365) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
)
