(module "IRE245Q12PFC" (layer F.Cu)
  (descr "IRE-24/5-Q12PF-C-4")
  (tags "Power Supply")
  (fp_text reference PS** (at 25.400 7.62) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 25.400 7.62) (layer F.Fab))
  (fp_text value "IRE245Q12PFC" (at 25.400 7.62) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 2.095 2.095) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 7.62) (size 2.095 2.095) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 15.24) (size 2.095 2.095) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 50.800 15.24) (size 2.934 2.934) (drill 1.9558) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 50.800 11.43) (size 2.095 2.095) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 50.800 7.62) (size 2.095 2.095) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 50.800 3.81) (size 2.095 2.095) (drill 1.397) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 50.800 -0) (size 2.934 2.934) (drill 1.9558) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 8.900 -8.88) (size 4.950 4.950) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 25.400 -8.88) (size 4.950 4.950) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at 41.900 -8.88) (size 4.950 4.950) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 8.900 24.12) (size 4.950 4.950) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH5 thru_hole circle (at 25.400 24.12) (size 4.950 4.950) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH6 thru_hole circle (at 41.900 24.12) (size 4.950 4.950) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model IRE-24_5-Q12PF-C.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
