(module "IRF4905STRLPBF" (layer F.Cu)
  (descr "IRF4905STRLPBF-3")
  (tags "MOSFET (P-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 1.442) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 1.442) (layer F.Fab))
  (fp_text value "IRF4905STRLPBF" (at 0.000 1.442) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.540 8.427 0) (size 2.080 3.810) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -3.003 90) (size 8.890 11.430) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.540 8.427 0) (size 2.080 3.810) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model IRF4905STRLPBF.stp
    (at (xyz 0 -0.00039370077860168 0.097637796026515))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
