(module easyeda2kicad:TO-220AB-3_L10.4-W4.6-P2.54-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-220AB-3_L10.4-W4.6-P2.54-L (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole oval (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.00 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0.00 0.00) (size 2.00 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0.00 0.00) (size 2.00 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRF520PBF/IRF520PBF.3dshapes/TO-220AB_3PIN-L10.5-W5.0-H20.0-P2.54.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.650 10.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)