(module easyeda2kicad:D2PAK_L9.1-W10.0-P2.54-LS15.3-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value D2PAK_L9.1-W10.0-P2.54-LS15.3-BR (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 5.22 2.54 0.00) (size 3.58 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 5.22 -2.54 0.00) (size 3.58 1.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -5.22 0.00 0.00) (size 8.15 10.37) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRF540NSTRRPBF/IRF540NSTRRPBF.3dshapes/D2PAK_L9.1-W10.0-H4.3-LS15.3-P2.54.wrl"
		(offset (xyz -1.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)