(module IRF7739L1TRPBF (layer F.Cu) (tedit 653BE370)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TRANS_IRF7739L1TRPBF_INF (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at -0.850014 -1.725) (size 0.9906 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.850014 -0.575) (size 0.9906 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.850014 0.575) (size 0.9906 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.850014 1.725) (size 0.9906 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.949986 -1.725) (size 0.9906 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.949986 -0.575) (size 0.9906 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.949986 0.575) (size 0.9906 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.949986 1.725) (size 0.9906 0.8382) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -4.499999 0 90) (size 1.0922 1.7018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 4.499999 0 90) (size 1.0922 1.7018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -4.499991 -2.200001 90) (size 1.0922 1.7018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 4.499991 -2.200001 90) (size 1.0922 1.7018) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -4.499991 2.2) (size 1.7018 1.0922) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 4.499991 2.2) (size 1.7018 1.0922) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.250008 0) (size 0.7112 1.2954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
