(module easyeda2kicad:TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole oval (at -0.00 -0.00 0.00) (size 1.80 2.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0.00 0.00) (size 1.80 2.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 -0.00 0.00) (size 1.80 2.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRF840/IRF840.3dshapes/TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.500 2.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)