(module easyeda2kicad:TO-247AC-3_L15.8-W5.0-P5.46-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-247AC-3_L15.8-W5.0-P5.46-L (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 thru_hole circle (at 5.45 0.00 0.00) (size 2.90 2.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(pad 1 thru_hole rect (at -5.45 0.00 0.00) (size 2.90 2.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.7000219999999997 1.7850103999999998))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.90 2.90) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.7000219999999997))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRFP460LCPBF-作废/IRFP460LCPBF-作废.3dshapes/TO-247AC-3_L15.8-W5.0-H20.5-P5.46.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.300 3.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)