(module easyeda2kicad:TO-247-3_L15.9-W5.1-P5.44-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-247-3_L15.9-W5.1-P5.44-L (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -5.56 0.00 90.00) (size 2.00 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.1999975999999999 1.9999959999999999))
	(pad 2 thru_hole oval (at 0.00 0.00 90.00) (size 2.00 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.1999975999999999 1.9999959999999999))
	(pad 3 thru_hole oval (at 5.56 0.00 90.00) (size 2.00 2.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.1999975999999999 1.9999959999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRFP460PBF-VB/IRFP460PBF-VB.3dshapes/TO-247_3PIN-L15.9-W5.1-H25.0-P5.44-L.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.300 11.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)