(module "IRFS74307PPBF" (layer F.Cu)
  (descr "D2Pak-7Pin_FFW")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at -0.000 -0.84) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.000 -0.84) (layer F.Fab))
  (fp_text value "IRFS74307PPBF" (at -0.000 -0.84) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.810 4.67 0) (size 0.800 4.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.540 4.67 0) (size 0.800 4.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.270 4.67 0) (size 0.800 4.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.000 -4.48 90) (size 9.400 10.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.270 4.67 0) (size 0.800 4.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.540 4.67 0) (size 0.800 4.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.810 4.67 0) (size 0.800 4.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
