(module easyeda2kicad:TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at 0.00 -2.54 -90.00) (size 2.00 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 3 thru_hole oval (at 0.00 2.54 -90.00) (size 2.00 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(pad 2 thru_hole oval (at 0.00 0.00 -90.00) (size 2.00 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3000228))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRL540NPBF/IRL540NPBF.3dshapes/TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 0.500 -0.000 6.800))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)