(module easyeda2kicad:TO-263-3_L10.5-W8.7-P5.08-LS16.0-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-263-3_L10.5-W8.7-P5.08-LS16.0-TL (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -5.62 -2.54 90.00) (size 1.50 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -5.62 2.54 90.00) (size 1.50 3.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 5.62 0.00 0.00) (size 9.00 10.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRL540NSP-VB/IRL540NSP-VB.3dshapes/TO-263-3_L10.5-W8.7-P5.08-LS16.0-TL.wrl"
		(offset (xyz 1.220 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)