(module easyeda2kicad:TO-252-3_L6.5-W6.1-P4.60-LS10.0-BR-CW (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-252-3_L6.5-W6.1-P4.60-LS10.0-BR-CW (at 0 6.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at -3.60 0.00 90.00) (size 5.80 6.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 3.60 -2.30 180.00) (size 2.54 1.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 3.60 2.30 180.00) (size 2.54 1.06) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRLR2705TRPBF-VB/IRLR2705TRPBF-VB.3dshapes/TO-252-3_L6.5-W6.1-P4.60-LS10.0-BR-CW.wrl"
		(offset (xyz -0.930 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)