(module easyeda2kicad:DIP-23_L29.0-W12.0-P1.78-LS14.6-TL_IRSM515 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DIP-23_L29.0-W12.0-P1.78-LS14.6-TL_IRSM515 (at 0 11.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at -13.34 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 2 thru_hole oval (at -11.56 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 3 thru_hole oval (at -9.78 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 4 thru_hole oval (at -8.00 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 5 thru_hole oval (at -6.22 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 6 thru_hole oval (at -4.45 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 7 thru_hole oval (at -2.67 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 8 thru_hole oval (at -0.89 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 9 thru_hole oval (at 0.89 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 10 thru_hole oval (at 2.67 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 11 thru_hole oval (at 4.44 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 12 thru_hole oval (at 6.22 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 13 thru_hole oval (at 8.00 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 14 thru_hole oval (at 9.78 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 15 thru_hole oval (at 11.56 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 16 thru_hole oval (at 13.33 -7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 17 thru_hole oval (at -12.23 7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 23 thru_hole oval (at 13.12 7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 18 thru_hole oval (at -8.33 7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 19 thru_hole oval (at -4.43 7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 20 thru_hole oval (at -2.48 7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 21 thru_hole oval (at 1.42 7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 22 thru_hole oval (at 9.22 7.27 90.00) (size 1.80 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRSM515-065DA2/IRSM515-065DA2.3dshapes/DIP-23_L29.0-W12.0-H3.2-P1.78-LS14.6-TL_IRSM515.wrl"
		(offset (xyz -0.100 -0.000 3.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)