(module easyeda2kicad:PQFN-31L_L8.0-W9.0-P0.65-BL-EP_IRSM807 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PQFN-31L_L8.0-W9.0-P0.65-BL-EP_IRSM807 (at 0 8.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.95 4.50 0.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.30 4.50 0.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.65 4.50 0.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 4.50 0.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.65 4.50 0.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.30 4.50 0.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.95 4.50 0.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 4.00 3.83 -90.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 4.00 3.18 -90.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 4.00 2.53 -90.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 4.00 1.13 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 4.00 0.13 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 4.00 -0.87 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 4.00 -1.87 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 4.00 -2.87 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at 4.00 -3.87 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 3.16 -4.50 180.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at 2.16 -4.50 180.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at 1.16 -4.50 180.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at -1.16 -4.50 180.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd rect (at -2.16 -4.50 180.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 22 smd rect (at -3.16 -4.50 180.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 23 smd rect (at -4.00 -3.87 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 24 smd rect (at -4.00 -2.87 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 25 smd rect (at -4.00 -1.87 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 26 smd rect (at -4.00 -0.87 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 27 smd rect (at -4.00 0.13 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 28 smd rect (at -4.00 1.13 -90.00) (size 0.40 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 29 smd rect (at -4.00 2.53 -90.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 30 smd rect (at -4.00 3.18 -90.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 31 smd rect (at -4.00 3.83 -90.00) (size 0.30 1.10) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 32 smd rect (at 0.00 2.95 -90.00) (size 1.25 2.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 2.10 -1.44 180.00) (size 3.20 5.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 28 smd rect (at -2.10 -1.44 180.00) (size 3.20 5.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IRSM807-045MHTR/IRSM807-045MHTR.3dshapes/PQFN-31L_L8.0-W9.0-H0.9-P0.65-BL-EP_IRSM807.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)