(module ISL83071EIBZA-TCT-ND (layer F.Cu)
  (fp_text user "*" (at -1.6129 -2.4257) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.72415 -1.905) (size 1.4605 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.72415 -0.635) (size 1.4605 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.72415 0.635) (size 1.4605 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.72415 1.905) (size 1.4605 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.72415 1.905) (size 1.4605 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.72415 0.635) (size 1.4605 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.72415 -0.635) (size 1.4605 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.72415 -1.905) (size 1.4605 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
