(module easyeda2kicad:PG-TO247-3_L15.9-W5.2-P5.44-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PG-TO247-3_L15.9-W5.2-P5.44-L (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -5.44 0.00 90.00) (size 1.60 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 1.5999967999999998))
	(pad 2 thru_hole oval (at 0.00 0.00 90.00) (size 1.60 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 1.5999967999999998))
	(pad 3 thru_hole oval (at 5.44 0.00 90.00) (size 1.60 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 1.5999967999999998))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/IXTH10P50P/IXTH10P50P.3dshapes/PG-TO247-3_L15.9-W5.2-H25.3-P5.44-L.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.200 3.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)