(module Infineon-BSP89-Level_A (layer F.Cu) (tedit 5EFFA21C)
(fp_text reference REF** (at -5.8000010000 -4.3500000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 smd rect (at -3.3500005000 -2.2999995000 -270)(size 0.9000010000 1.8999990000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd rect (at -3.3500005000 -0.0000005000 -270)(size 0.9000010000 1.8999990000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd rect (at -3.3500005000 2.2999995000 -270)(size 0.9000010000 1.8999990000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd rect (at 3.3499975000 -0.0000005000 -270)(size 3.2000010000 1.8999990000)(layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(model eec.models/Infineon_-_BSP89.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.1000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
