(module Infineon-IKW50N60H3-Manufacturer_Recommended (layer F.Cu) (tedit 5EFF86D4)
(fp_text reference REF** (at -3.7800000000 -9.3750010000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 3 thru_hole circle (at 0.0000000000 5.4400020000 )(size 2.1000010000 2.1000010000)(drill 1.4)(layers *.Cu))
(pad 2 thru_hole circle (at 0.0000000000 0.0000000000 )(size 2.1000010000 2.1000010000)(drill 1.4)(layers *.Cu))
(pad 1 thru_hole rect (at 0.0000000000 -5.4399990000 )(size 2.1000010000 2.1000010000)(drill 1.4)(layers *.Cu))
(model eec.models/Infineon_-_IKW50N60H3.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 4.0999990000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
(model eec.models/Infineon_-_IKW50N60H3.step
      (at (xyz -3.0199990000 0.0000000000 -1.5999990000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
(model eec.models/Infineon_-_IKW50N60H3.step
      (at (xyz -3.2599990000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
(model eec.models/Infineon_-_IKW50N60H3.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 -1.5999990000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
(model eec.models/Infineon_-_IKW50N60H3.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
(model eec.models/Infineon_-_IKW50N60H3.step
      (at (xyz 5.4399990000 0.0000000000 -1.5999990000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
(model eec.models/Infineon_-_IKW50N60H3.step
      (at (xyz 5.4399990000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
